附件1

人防工程使用负面清单

|  |  |
| --- | --- |
| 具体内容 | 依据 |
| 不应在人防工程内设置宿舍居室 | 《宿舍、建筑建设项目规范》GB 55025-2022 |
| 托儿所、幼儿园的儿童用房不应设置在人防工程 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016（2019年版） |
| 体育类培训机构培训场地不得使用人防工程 | 《山东省体育类校外培训机构设置规定（暂行）》 |
| 文化艺术类培训机构培训场所不得使用人防工程 | 《山东省文化艺术类校外培训机构设置规定（暂行）》 |
| 科技类培训机构培训场所不得使用人防工程 | 《山东省科技类校外培训机构设置规定（暂行）》 |
| 不得在人防工程内设置医院和疗养院的住院部 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 |
| 不得在人防工程内开设游乐厅、网吧 | [《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009](https://www.so.com/link?m=bWTxrLWMT+ifNo2qm5FkQ6UFS7OGQs6GLp1i10GyHgLxBbszQsC+5+7Ckt4iNcyRzOIHmov0ngK4HfD3GAs1g4RkgpavZU6usYFxNFziiABmkE7YBS3o9h6IOqPTL6bPx1pS47yudUbxpe7BHNLI9OGD3eNZJHz//bEj7kK/00wusWnOiKTfqFxadQfeiJnGNUg3aFDdNj86QguhKOmESxVRWiMaJHOaZzxOzSs3Ny9EaMhaKI7dsv9cguj8qO497UgyDucCVcjRga0AuCmddbAsIFy0=) |
| 不得在人防工程专门开设儿童活动场所 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 |
| 不得利用人防工程地下二层及其以下设置娱乐场所 | 《娱乐场所管理办法》 |
| 不得在居民住宅区人防工程内设置娱乐场所 | 《娱乐场所管理办法》 |
| 禁止在人防工程生产、经营、储存、使用危险化学品、液化石油气、烟花爆竹等危险物品 | 《人民防空法》《常用危险化学品贮存通则》GB156.3-1995、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 |
| 禁止在人防工程设置修理车间、喷漆间、充电间（包含电动自行车、电瓶车的充电）、乙炔间 | [《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014](https://www.so.com/link?m=uak5km6F9C0V2iJD+wy4O3JawY22VksNqAy5QuO2zmF3k0aTQCNScGIcEZsecZ1lFpIkGDQNgh7ZNzJIiulCbf5k01NT7ToC4aXSobq3sjSjt5TGIQ29I4GNeomG66fVpRCxmUZP//jfpHTUrfHFLCN1Iy/tkQ6nROjYp4mdWQutwtfoHCFB9ErfDes8fs7TUA/iJWnASzSXEo2uCDFCaY1NzhiTF1tbO7iYedKgiXwu4648kmSmN+jXSihCWBU97cuFUgvLf1LtTSsgn3Jh/hYhpaZroKBkr6vmlURGdcXtfgVWtRm1oPh4zCeoQzqtBM3mWIw==) |
| 负面清单中未列入事项，以有关部门的相关法律法规、规章制度、政策文件为准。 | |